NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS - APRAŠAS

Užsakovas: UAB "ADMI"

Objektas: Savanorių pr. 42, Vilnius

Problema: Reikalingas stogo remontas pagal KA-5413

Sprendimas: sutapdinto stogo, balkonų stogelių hidroizoliacinės dangos keitimas.

Numatomų darbų ir medžiagų aprašas:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis |
|  |
| 1 | Ritininės (ruloninės) dangos nuvalymas nuo šiukšlių, kerpių ir pabarstų | m2 | 525 |  |
| 2 | Ritininėje (ruloninėje) stogo dangoje nuolydžio formavimas | m2 | 60 |  |
| 3 | "Pūslių" remontas ritininėje dangoje (išpjaunant, išvalant, džiovinant ir priklijuojant) karštu būdu (m2 užlopyto. ploto) | m2 | 120 |  |
| 4 | Lietaus rinktuvo (įlajos) remontas keičiant viršutinę įlajos dalį | vnt. | 3 |  |
| 5 | Nenaudojamų stovų ir atotampų nupjovimas | vnt | 1 |  |
| 6 | Kanalizacijos alsuoklių viršutinės dalies su stogeliu keitimas | vnt | 10 |  |
| 7 | 1 sl. prilydomosios ritininės stogo dangos klijavimas ant sutvarkyto pagr., aptaisant nuosvyras ir prieglaudas | m2 | 525 |  |
| 8 | Parapetų ir stogų kraštų sujungimo su stogo plokštuma sandarinimas prilydomosiomis ritininėmis dangomis | m2 | 75 |  |
| 9 | Švediško tipo parapetų skardos nuėmimas ir dengimas nauja skarda montuojant naujus laikiklius | m | 110 |  |
| 10 | Prieglaudų iš cinkuotos skardos įrengimas | m | 37,5 |  |
| 11 | Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas | vnt | 8 |  |
|  |
|   | Balkonų stogelių dangos remontas |  |
| 12 | Ritininės (ruloninės) dangos nuvalymas nuo šiukšlių, kerpių ir pabarstų | m2 | 84 |  |
| 13 | Naujų nuolajų iš cinkuotos skardos įrengimas | m | 68 |  |
| 14 | 1 sl. prilydomosios ritininės stogo dangos klijavimas ant sutvarkyto pagr., aptaisant nuosvyras ir prieglaudas | m2 | 84 |  |
| 15 | Statybinių šiukšlių išvežimas |  |  |  |

Pastabos: darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus

Aktą paruošė: Andrius Kirkilas