NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS - APRAŠAS

Užsakovas: UAB "Admi"

Objektas: Architektų g. 86 , Vilnius

Problema: balkonų g/b plokštėse (laikančiose konstrukcijose - paduose) vyksta betono erozija ir armatūros korozija, atkerę atskiri betono gabalai, pleišėja ir gabalais trupa aptvėrimo apdailinės gelžbetoninės plokštės, metalinio aptvėrimo karkasas bei įtvirtinimo vietos smarkiai pažeistos korozijos.

Sprendimas: balkonų laikančiųjų konstrukcijų (padų) remontas,

balkonų aptvėrimų remontas, demontuojant avarinės būklės g/b plokštes.

Numatomų darbų ir medžiagų aprašas:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis |
|  |
| 1 | Metalinių inventorinių pastolių išorės darbams įrengimas ir išardymas (vertikali projekcija) |  Kompl | 1 |  |
| 2 | Langų, palangių ir kitų paviršių uždengimas plėvele | m2 | 170 |  |
| 3 | Gelžbetinių konstrukcijų ardymo ir statybinių šiukšlių utilizavimo darbai | M3 | 8,4 |  |
| 4 | Balkonų plokščių kraštų sustiprinimas, armuojant ir apibetonuojant - (reiktų turėtų balkono matmenis ir įrašyti kiekį) | m1 | 79,80 |  |
| 5 | Nuolydinio smėlbetonio sl. įrengimas | m2 | 64,00 |  |
| 6 | Perimetrinio kritulių nuvedimo skardinimo įrengimas | m1 | 79,80 |  |
| 7 | Poliuretano hidroizoliacijos įrengimas 2 sl. | m2 | 67,00 |  |
| 8 | 50 mm storio armuoto smėlbetonio 20/25 užtepas (smėlbetonio grindys) | m2 | 64,00 |  |
| 9 | Balkono plokštės (pado) apatinės dalies netekčių atstatymas, naudojant remontinius mišinius |  m2 | 64,00 |  |
| 10 | Balkono plokštės (pado) apatinės dalies glaistymas cementiniais glaistais ir dažymas fasadiniais dažais 2 sl.; | m2 | 65,40 |  |
| 11 | Metalinio aptvėrimo nedidelės apimties remonto-suvirinimo ir korozijos valymo darbai; | Kompl | 12 |  |
| 12 | Metalo juostų privirinimas demontuotų plokščių vietoje | Kompl | 12 |  |
| 13 | Metalinio aptvėrimo gruntavimas ir dažymas antikoroziniais dažais | Kompl | 12 |  |
|  |
|  |
|  |

Pastabos: darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus

Aktą paruošė: Andrius Kirkilas