NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS - APRAŠAS

Užsakovas: UAB "ADMI"

Objektas: Geležinio vilko g. 17 , Vilnius

Problema: reikalingas balkonų remontas

Sprendimas: atlikti 5 eilių po 4 balkonus remontą

Numatomų darbų ir medžiagų aprašas:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metalinių inventorinių iki 15 m aukščio pastolių išorės darbams įrengimas (vertikali projekcija) | m2 | 525 |
| 2 | Metalinių inventorinių iki 15 m aukščio pastolių išorės darbams išardymas (vertikali projekcija) | m2 | 525 |
| 3 | Betoninio pasluoksnio ardymas | m2 | 74,4 |
| 4 | Paviršiaus nuolydžio formavimas | m2 | 74,4 |
| 5 | Balkonų grindų ir dalies sienos gruntavimas bituminiu gruntu | m2 | 76,6 |
| 6 | Skardinių nuolajų įrengimas iš cinkuotos skardos | m | 104 |
| 7 | 1 sl. prilydomosios ritininės stogo dangos Uniflex EKP5.0 klijavimas ant sutvarkyto pagr., aptaisant nuosvyras ir prieglaudas (m2 padengto pav.) | m2 | 76,6 |
| 8 | Papildomo sluoksnio prilydomosios ritininės stogo dangos Uniflex EKP5.0 klijavimas ant sutvarkyto pagr., aptaisant nuosvyras ir prieglaudas (m2 padengto pav.) | m2 | 76,6 |
| 9 | Slydimo pakloto iš polietilrno plėvelės paklojimas ant balkono plokštės | m2 | 74,4 |
| 10 | Betoninio pasluoksnio įrengimas sumontuojant klojinius | m2 | 74,4 |
| 11 | Balkono pado kampų sutvirtinimas įrengiant atramines detales, sutvirtinant templių inkarines detales | vnt | 40 |
| 12 | Stipriai pažeistų priekinių briaunų tvirtinimas metaliniais loviais | vnt | 12 |
| 13 | Silpnai besilaikančio betono nuo balkono pado nudaužymas | m2 | 27,6 |
| 14 | Apsauginio sluoksnio įrengimas tinkuojant balkono padą | m2 | 27,6 |
| 15 | Balkono plokštės ir fasado paviršiaus gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais | m2 | 84 |
| 16 | Apatinės balkono plokštumos ir briaunų glaistymas glaistu | m2 | 84 |
| 17 | Balkono plokštės gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais | m2 | 84 |
| 18 | Apatinės balkono plokštumos ir briaunų dažymas | m2 | 84 |
| 19 | Balkonų atitvarų gaminimas naujai nudažant | vnt | 20 |
| 20 | Balkono šoninių atitvarų aptaisymas cemento plokštėmis | m2 | 105,6 |
| 21 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | m3 | 4,6 |

Pastabos: darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus

Aktą paruošė: Antanas Alekna