NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS - APRAŠAS

Užsakovas: UAB "ADMI"

Objektas: Savanorių pr. 42, Vilnius

Problema: Reikalingas stogo remontas pagal KA-5413

Sprendimas: sutapdinto stogo, balkonų stogelių hidroizoliacinės dangos keitimas.

Numatomų darbų ir medžiagų aprašas:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis |
|  | |
| 1 | | Ritininės (ruloninės) dangos nuvalymas nuo šiukšlių, kerpių ir pabarstų | m2 | 525 |  | |
| 2 | | Ritininėje (ruloninėje) stogo dangoje nuolydžio formavimas | m2 | 60 |  | |
| 3 | | "Pūslių" remontas ritininėje dangoje (išpjaunant, išvalant, džiovinant ir priklijuojant) karštu būdu (m2 užlopyto. ploto) | m2 | 120 |  | |
| 4 | | Lietaus rinktuvo (įlajos) remontas keičiant viršutinę įlajos dalį | vnt. | 3 |  | |
| 5 | | Nenaudojamų stovų ir atotampų nupjovimas | vnt | 1 |  | |
| 6 | | Kanalizacijos alsuoklių viršutinės dalies su stogeliu keitimas | vnt | 10 |  | |
| 7 | | 1 sl. prilydomosios ritininės stogo dangos klijavimas ant sutvarkyto pagr., aptaisant nuosvyras ir prieglaudas | m2 | 525 |  | |
| 8 | | Parapetų ir stogų kraštų sujungimo su stogo plokštuma sandarinimas prilydomosiomis ritininėmis dangomis | m2 | 75 |  | |
| 9 | | Švediško tipo parapetų skardos nuėmimas ir dengimas nauja skarda montuojant naujus laikiklius | m | 110 |  | |
| 10 | | Prieglaudų iš cinkuotos skardos įrengimas | m | 37,5 |  | |
| 11 | | Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas | vnt | 8 |  | |
|  |
|  | | Balkonų stogelių dangos remontas | | | |  | |
| 12 | | Ritininės (ruloninės) dangos nuvalymas nuo šiukšlių, kerpių ir pabarstų | m2 | 84 |  | |
| 13 | | Naujų nuolajų iš cinkuotos skardos įrengimas | m | 68 |  | |
| 14 | | 1 sl. prilydomosios ritininės stogo dangos klijavimas ant sutvarkyto pagr., aptaisant nuosvyras ir prieglaudas | m2 | 84 |  | |
| 15 | | Statybinių šiukšlių išvežimas |  |  |  | |

Pastabos: darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus

Aktą paruošė: Andrius Kirkilas