NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS - APRAŠAS

Užsakovas: UAB "ADMI"

Objektas: Savanorių pr. 51, Vilnius

Problema: Reikalingas stogo remontas

Sprendimas: sutapdinto stogo hidroizoliacinės dangos keitimas ir lietaus nuotakynės sutvarkymas.

Numatomų darbų ir medžiagų aprašas:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis |
|  |
| 1 | Ritinės dangos nuvalymas nuo šiukšlių kerpių ir pabarstų | m2 | 275 |  |
| 2 | Ritininėje (ruloninėje) stogo dangoje nuolydžio formavimas | m2 | 35 |  |
| 3 | "Pūslių" remontas ritininėje dangoje (išpjaunant, išvalant, džiovinant ir priklijuojant) karštu būdu (m2 užlop. ploto) | m2 | 42 |  |
| 4 | 1 sl. prilydomosios ritininės stogo dangos klijavimas ant sutvarkyto pagrindo | m2 | 275 |  |
| 5 | Parapetų ir stogų kraštų sujungimo su stogo plokštuma sandarinimas prilydomosiomis ritininėmis dangomis | m2 | 40 |  |
| 6 | Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas | vnt | 4 |  |
| 7 | Kanalizacijos alsuoklių viršutinės dalies keitimas | vnt | 6 |  |
| 8 | Antenų bei atotampų aptaisymas rulonine danga | vnt | 8 |  |
| 9 | Ventiliacijos šachtų iš silikatinių plytų gaubto apskardinimas | vnt | 2 |  |
| 10 | Užlipimo ant stogo anstato keitimas nauju gaminant naujas liuko duris | vnt | 1 |  |
| 11 | Parapetų skardos keitimas nauja skarda  | m | 24 |  |
| 12 | Betoninių latakų aptaisymas OSB plokšte | m | 44 |  |
| 13 | Skardinių latakų iš cinkuotos skardos įrengimas montuojant naujus laikiklius | m | 44 |  |
| 14 | Lietvamzdžių iš cinkuotos skardos pakeitimas montuojant laikiklius, tvirtinant alkūnes | m | 60 |  |
| 15 | Prieglaudų iš cinkuotos dangos įrengimas | m | 56,28 |  |
| 16 | Statybinių šiukšlių išvežimas  |  |  |  |

Pastabos: darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus

Aktą paruošė: Andrius Kirkilas