NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS - APRAŠAS

Užsakovas: UAB "Admi"

Objektas: Žirmūnų g. 51 , Vilnius

Problema: stogo ir balkonų stogelių danga suskeldėjusi ir praleidžia vandenį, kanalizacijos alsuokliai supūvę, ventiliacijos stogeliai surūdiję ir nesandarūs. įlajos nesandarios ir užsinešusios smala, parapetų skardos nesandarios su stogo danga.

Sprendimas: Stogo, balkonų stogelių remonto darbai, naujo prilydomojo dangos sluoksnio įrengimas, įlajų, kanalizacijos alsuoklių, vėdinimo nuolajų ant stogelių įrengimo darbai, prieglaudų įrengimas.

Numatomų darbų ir medžiagų aprašas:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis |
|  |
| 1 | Ritinės dangos nuvalymas nuo šiukšlių kerpių ir pabarstų | m2 | 850 |  |
| 2 | Ritininėje (ruloninėje) stogo dangoje nuolydžio formavimas | m2 | 90 |  |
| 3 | "Pūslių" remontas ritininėje dangoje (išpjaunant, išvalant, džiovinant ir priklijuojant) karštu būdu (m2 užlop. ploto) | m2 | 350 |  |
| 4 | Lietaus rinktuvo (įlajos) remontas keičiant įlają su nerudijančio plieno žiedu | vnt | 4 |  |
| 5 | 1 sl. prilydomosios ritininės stogo dangos Uniflex EKP5.0 klijavimas ant sutvarkyto pagr., aptaisant nuosvyras ir prieglaudas (m2 padengto pav.) | m2 | 720 |  |
| 6 | Parapetų ir stogų kraštų sujungimo su stogo plokštuma sandarinimas prilydomosiomis ritininėmis dangomis | m2 | 100 |  |
| 7 | Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas | vnt | 12 |  |
| 8 | Kanalizacijos alsuoklių viršutinės dalies keitimas | vnt | 12 |  |
| 9 | Parapetų skardos keitimas nauja skarda įrengiant apklijuotą danga | m | 150 |  |
| 10 | Nuolajų ant stogelių įrengimas | m | 68 |  |
| 11 | Balkonų stogelių paviršių remontas cementiniais mišiniais | m2 | 47 |  |
| 12 | Prieglaudų iš cinkuotos dangos įrengimas | m | 48 |  |
| 13 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0,5 |  |
|  |
|  |
|  |

Pastabos: darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus

Aktą paruošė: Andrius Kirkilas