NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS - APRAŠAS

Užsakovas: UAB "ADMI"

Objektas: Kareivių g. 16 , Vilnius

Problema: Šalto ir karšto vandens vamzdynas yra avarinės būklės.

Sprendimas: Atlikti Šalto ir karšto vandens vamzdyno keitimo darbus.

Numatomų darbų ir medžiagų aprašas:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 1 | Šalto vandens atjungimas namui | Vnt. | 8 |
| 2 | Karšto vandens atjungimas namui | Vnt. | 8 |
| 3 | Plytų mūro sienų angų platinimas | Vnt. | 30 |
| 4 | Esamos vamzdynų izoliacijos demontavimas | m | 588 |
| 5 | Plieninio vamzdžio atkarpos demontavimas dn 50 | m | 252 |
| 6 | Plieninio vamzdžio atkarpos demontavimas dn 40 | m | 174 |
| 7 | Plieninio vamzdžio atkarpos demontavimas dn 32 | m | 88 |
| 8 | Plieninio vamzdžio atkarpos demontavimas dn 25 | m | 74 |
| 9 | Seno drenažinio ventilio ir trišakio demontavimas | Vnt. | 49 |
| 10 | Naujo drenažinio ventilio ir trišakio sumontavimas | Vnt. | 62 |
| 11 | Ventilio dn 50 demontavimas | Vnt. | 7 |
| 12 | Ventilio dn 40 demontavimas | Vnt. | 3 |
| 13 | Ventilio dn 32 demontavimas | Vnt. | 3 |
| 14 | Ventilio dn 25 demontavimas | Vnt. | 24 |
| 15 | Ventilio dn 20 demontavimas | Vnt. | 17 |
| 16 | Ventilio dn 15 demontavimas | Vnt. | 8 |
| 17 | Ventilio dn 50 sumontavimas | Vnt. | 7 |
| 18 | Ventilio dn 40 sumontavimas | Vnt. | 3 |
| 19 | Ventilio dn 32 sumontavimas | Vnt. | 3 |
| 20 | Ventilio dn 25 sumontavimas | Vnt. | 24 |
| 21 | Ventilio dn 15 sumontavimas | Vnt. | 8 |
| 22 | PPR faser vamzdžio atkarpos montavimas su komplektuojančiomis medžiagomis dn 63 | m | 130 |
| 23 | PPR faser vamzdžio atkarpos montavimas su komplektuojančiomis medžiagomis dn 50 | m | 134 |
| 24 | PPR faser vamzdžio atkarpos montavimas su komplektuojančiomis medžiagomis dn 40 | m | 45 |
| 25 | PPR faser vamzdžio atkarpos montavimas su komplektuojančiomis medžiagomis dn 32 | m | 56 |
| 26 | PPR vamzdžio atkarpos montavimas su komplektuojančiomis medžiagomis dn 63 | m | 162 |
| 27 | PPR vamzdžio atkarpos montavimas sukomplektuojančiomis medžiagomis dn 40 | m | 43 |
| 28 | PPR vamzdžio atkarpos montavimas su komplektuojančiomis medžiagomis dn 32 | m | 18 |
| 29 | Laikiklio dn 63-32 montavimas vamzdžio sutvirtinimui | Vnt. | 214 |
| 30 | Vamzdyno izoliavimas polietileniniu kevalu dn 65x9 | Vnt. | 162 |
| 31 | Vamzdyno izoliavimas polietileniniu kevalu dn 48x6 | Vnt. | 43 |
| 32 | Vamzdyno izoliavimas polietileniniu kevalu dn 35x6 | Vnt. | 18 |
| 33 | Vamzdynų kevalinės izoliacijos sumontavimas dn 64x30 | m | 130 |
| 34 | Vamzdynų kevalinės izoliacijos sumontavimas dn 54x30 | m | 134 |
| 35 | Vamzdynų kevalinės izoliacijos sumontavimas dn 48x30 | m | 45 |
| 36 | Vamzdynų kevalinės izoliacijos sumontavimas dn 35x30 | m | 56 |
| 37 | Sienos skylių užtaisymas | Vnt. | 30 |
| 38 | Šalto vandens pajungimas namui | Vnt. | 8 |
| 39 | Karšto vandens pajungimas ir pracirkuliavimas namui | Vnt. | 8 |
| 40 | Statybinių atliekų surinkimas, išvežimas, utilizavimas | Kompl. | 1 |

Pastabos: darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus

Aktą paruošė: Antanas Alekna